

**Mシリーズ多段棚の仕様書**

**1．多段棚Mシリーズ**



**商品特徴**

**1．多段棚設計　独自開発のLED照明、栽培植物にピッタリの波長と強さ**

**2．一体化設計　スマートなデザイン　循環システムと照明を綺麗に隠れる外観**

**3.　食品向けの材質　非金属材料を使い、防水防湿、耐久性が優れる**

**4．組立簡単　部品リストと組立図に従って2人で30分組立できる。専用道具が必要なし。**

**多段棚Mシリーズ概要**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **商品** | **育苗棚** | **栽培棚** |
| **外部寸法** | **1346＊942＊2449㎜** | **1346＊942＊2929㎜** |
| **栽培面積** | **1200＊900㎜** | **1200＊900㎜** |
| **成長スペース高さ** | **200㎜** | **280㎜** |
| **育成パレートの寸法** | **600＊900㎜の2枚** | **600＊900㎜の2枚** |
| **PPFD** | **200** | **250** |
| **段数** | **4－10段** | **4－10段** |

**＊循環システムの関係で、棚の下は40㎝のスペースが開いています。**

**そこにポンプが入っている水槽が入れることができます。**

**養液部の深さは87㎜、照明の厚みは47㎜で、各段の間のスペースは134㎜。**

**パレートの仕様**

**パレート寸法　600＊900㎜（1段2パレート）**


**栽培パレート穴数　27個＊２＝54個**

**育苗パレート穴数　90個＊2＝180個**

**栽培穴の寸法　20＊20㎜**

**栄養液の供給　NFT/DFT**

**パレート材質　pp（食品レベル）**

**照明の仕様**

**入力電圧：　AC220V-240V/100~277V**

**消費電力：　10～18W**

**寸法：1264\*33\*29㎜/900\*38\*35㎜**



**光効：2.1**

**定額寿命：36000時間**

**保護等級：IP65**


**並べ方：横並びと縦並び**

**横並べ1264㎜　　　　　　縦並べ　900㎜**

****

**適用植物：育苗、葉物、トマト、イチゴ、パプリカなど**

****

****

**多段棚の写真例**

****

****

****